技术参数：

电子签字板 捷宇(M30-JM140) 2台

1、支持 GB/T 13000-2010 和 GB18030 2005 范围内的汉字输入和显示，并能够

根据最新的国家标准跟随升级，支持手写输入。

2、处理器：≥4 核 1.8GHz 操作系统：Android 运行内存存：≥2GB。

3、存储容量：≥16GB 同时支持最大 128GB TF 扩展。

4、显示器：≥10.1 吋 IPSLCD 材质，长宽比 16:10,分辨率≥1280\*800，亮度

250cd/ m²,对比度 8：1，24 位真色彩， 可视角度：水平≥170°，垂直≥170°

5、触控屏：电磁电容一体式，5 点触控，支持电磁压感签字，压感≥2048，签

字最高读取速率≥220 点/秒。

6、支持单目/双目摄像头。

7、支持指纹录入仪。

8、支持语音播报，支持选配二代身份证识别模块。

9、API 接口支持的操作系统和架构：提供支持 Windows、UNIX、Linux 的 API 接

口，提供 C/S、B/S 应用和 JAVA 调用的 API 接口。

10、信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑动；信息交互功能

支持联动语音提示。

11、电子签名及手写功能：以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写

笔迹保真，可还原。

12、产品可与省、市及乡镇现有软件系统（免疫规划信息管理系统）客户端对接，

实现电子知情同意书功能、电子签名、照片采集、指纹采集一体化，实现无纸化

办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。