**洗胃机技术参数**

* 1. 洗胃压力：47kPa-55kPa
  2. 出胃液量：≤450ml/次
  3. 进胃液量：≤350ml/次
  4. 液量平衡：≤250ml/次
  5. 噪声：≤65dB(A)
  6. \*输入功率：≤80VA
  7. 电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

8、洗胃机管路3套（包括进液管、出液管、三通管等，耐高温消毒）