**采购需求**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

**投标人中标后在供货范围内按采购人要求的规格、型号供货；投标人中标后须提供与中标耗材配套的相应的配件（应考虑此项费用，采购人不再另行支付）。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **最高限价**  **（单价）** | **备注** |
| 1 | 石蜡切片机 | ★1.半自动轮转切片机,带有控制面板和小手轮，既可以通过控制面板上的按键辅助修片，也可以通过小手轮辅助修片；  2.切片厚度0.5～100微米，其中在0.5～5微米的范围内以0.5微米递增；  3.修片厚度1～600微米；  4.夹头水平行程30毫米；  5.夹头垂直行程70毫米；  6.具有样本位置记忆功能，满足快速切片需要；  7.夹头角度调整：水平和垂直方向，各8度可调，有零位显示；  8.带样本回缩功能，5-100微米，以5微米为增量；可关闭；  ★9.标配77\*60mm大夹头；  ★10.可以切双倍尺寸（50mm\*50mm）大标本；  11.大手轮可最高点锁定和任意位置锁定，增加安全系数；  12.夹头带方便快速拆装的燕尾滑块；  13.修块模式 3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式；  14.机器状态和修/切片参数液晶显示。 | 1 | 台 | 150000元 |  |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。  2.供货、安装、调试期：合同签订后20日内完成。  3.**投标人须在投标文件中提供标★项技术参数的证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明，其中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。** | | | | | | |

**二、人员培训要求**

货物供货安装调试并验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，整机质保期至少为

**两年，**质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

1. **报价要求**

投标人按总价进行报价，其投标报价不得高于最高投标限价。报价内应包含产品费用、标准附件、备品备件、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、维修保养费、保险费、仓储费、印刷费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。投标人应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标价后期将不作任何调整。

**六、付款方式**

**设备到达采购人现场，安装调试完成最终验收合格，采购人在30个日历天内向中标人支付合同总金额的60%。设备正常运行6个月，采购人在30个日历天内向中标人支付合同总金额的30%。余款待中标人承诺的质保期满后采购人在30个日历天内向中标人一次性付清。**

**七、其他要求**

1.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

2.中标人接到采购人供货通知，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。中标人所投品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。