**采购需求**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

**投标人中标后在供货范围内按采购人要求的规格、型号供货；投标人中标后须提供与中标耗材配套的相应的配件（应考虑此项费用，采购人不再另行支付）。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **最高限价（单价）** | **备注** |
| 1 | 输尿管镜（常规） | 2 | 根 | 60000元/根 |  |
| 2 | 输尿管镜（细镜） | 1 | 根 | 60000元/根 |  |
| **技术参数要求** |
| 1.适用于泌尿外科经尿道输尿管镜手术和经皮肾镜手术。2.常规输尿管镜及细输尿管镜技术参数要求：★2.1输尿管镜规格:常规输尿管镜8/9.8Fr及细输尿管镜6.5/7Fr。2.2工作长度≥430mm；视向角5°；工作通道≥5Fr ；可耐高温高压消毒。2.3具有无创末端设计（末端凸起部分更平直，插入尿道更顺畅）,操作更灵活便。★2.4全进口光学材料配合全新的光路设计，HD高清6万像束成像，视野开阔，画面清晰。 ★2.5数字式蓝宝石色镜头，抗擦伤性能；锥形镜体，进口不锈钢材料，强韧耐用。2.6.器械通道为双重密封装置（密封帽＋全自动开合磁性水阀），有效避免了传统输尿管镜器械拔出后灌注液外流的弊端。2.7.每根输尿管镜均配备定位消毒盒。3.配套手术器械3.1可弯性活检钳，工作长度≥550mm，工作外径5Fr；3.2可弯性异物钳，工作长度≥550mm，工作外径5Fr。 |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2.供货、安装、调试期：合同签订后30日内完成。3.**投标人须在投标文件中提供标★项技术参数的证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明，其中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。** |

**二、人员培训要求**

货物供货安装调试并验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期至少为**两年，**质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

1. **报价要求**

投标人按总价进行报价，其投标报价不得高于最高投标限价。报价内应包含产品费用、标准附件、备品备件、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、维修保养费、保险费、仓储费、印刷费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。投标人应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标价后期将不作任何调整。

**六、付款方式**

**供货、安装、调试完毕且经采购人验收合格后支付合同总金额的60%；设备正常运行12个月后支付合同总金额的30%；余款待质保期满后一次性付清。**

**七、其他要求**

1.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

2.中标人接到采购人供货通知，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。中标人所投品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。