**采购需求**

1. **货物需求**

**1.产前诊断中心实验台需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能区域** | **名称** | **规格型号（长×宽×高）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 细胞培养室 | 医院靠边实验台 | 1500\*750\*850mm | 张 | 4 |  |
| 2 | 制片室 | 医院靠边实验台 | 1500\*750\*850mm | 张 | 2 |  |
| 3 | 医院靠边实验台 | 2000\*750\*850mm | 张 | 1 |  |
| 4 | 医院靠边实验台（右侧安装水槽） | 2000\*750\*850mm | 张 | 1 |  |
| 5 | 大号PP水槽 | 800\*460\*320mm | 个 | 1 |  |
| 6 | 三口鹅颈化验龙头 | 标准 | 个 | 1 |  |
| 7 | 阅片室 | 医院靠边实验台 | 1500\*750\*850mm | 张 | 4 |  |
| 8 | 医院靠边实验台 | 2000\*750\*850mm | 张 | 1 |  |
| 9 | 备用细胞培养室 | 医院靠边实验台 | 1500\*750\*850mm | 张 | 1 |  |
| 10 | 医院靠边实验台 | 2000\*750\*850mm | 张 | 1 |  |

**2.相关要求**

（1）台面：采用12.7mm厚耐酸碱实芯纯黑色理化板台面，**投标时提供物理化学甲醛的三大检测合格报告（提供检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供的按无效标处理）。**台面外侧边缘采用圆弧或斜边不刮手处理，并不得有锐角以避免人员碰刮伤意外，台面下部做滴水凹槽。靠墙台面后侧挡水条均为实芯纯黑色理化板台面材料，高度100mm，挡水条外侧上缘亦采用圆弧或斜边不刮手处理。

（2）柜体：实验台为全钢落地式柜体结构，门板为双层结构。采用优质型钢，厚度≥1.0mm高品质冷轧钢板，所有钢制部件先经脱脂、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。表面光滑且耐酸碱腐蚀，结构稳定，承重性强。所有板材的甲醛含量低于国家标准。

（3）安装地点：安庆市第一人民医院龙山院区门诊楼三楼产前诊断中心。

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。质保期2年，出现非人为损坏问题，48小时内免费上门维修。

**三、报价要求**

本项目报价包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、人力成本、安装、税费、检验费、保险费、仓储费、印刷费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用），采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

**四、供货及售后要求**

1.投标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。  
**六、付款方式**

供货、安装、调试完毕且经采购人验收合格后支付合同总金额的90%，余款待质保期满后一次性付清。