**采购需求**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

**投标人中标后在供货范围内按采购人要求的规格、型号供货；投标人中标后须提供与中标耗材配套的相应的配件（应考虑此项费用，采购人不再另行支付）。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **使用数量** | **单价最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | 动态心电图记录盒 | 1、12通道，记录时间≧24小时；  2、记录器具有独立起搏通道，起搏通道≧10000点/秒采样率，普通心电采集≧4000HZ采样率；  3、记录器具有模板分析技术、散点图分析技术、先进的人工智能（AI）分析功能；  4、具有心率变异性分析（HRV），窦性心率震荡分析（HRT）、心率减速力分析（DC）等功能；  5、具有自动房颤、房扑分析功能，起搏钉自动提取与识别功能；  6、支持接入安徽省心电学专科医联体/心电远程诊断平台，支持卫星Holter系统及区域化Holter系统。 | 个 | 4 | 20000 |  |
| 配置清单：  1、计算机2台，配置要求：（CPU≥i5处理器、内存CPU≥16GB、硬盘存储≥1TB及相关配件显示器≥19英寸、键盘、鼠标等）。  2、2套动态心电记录器匹配的分析软件及2台配套使用的打印机。 | | | | | | |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.供货、安装、调试期：合同签订后20日历天内完成。 | | | | | | |

**二、人员培训要求**

货物供货安装调试并验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期至少为**两年，**质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

1. **报价要求**

投标人按总价进行报价，其投标报价不得高于最高投标限价。报价内应包含产品费用、标准附件、备品备件、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、维修保养费、保险费、仓储费、印刷费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。投标人应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标价后期将不作任何调整。

**六、付款方式**

**供货、安装、调试完毕且经采购人验收合格后支付合同总金额的90%；余款待质保期满后一次性付清。**

**七、其他要求**

1.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

2.中标人接到采购人供货通知，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。中标人所投品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。