**采购需求**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

**1.所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求，所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求(如:在平台配送等)。**

**2.投标人中标后在供货范围内按采购人要求的规格、型号供货；投标人中标后须提供与中标耗材配套的相应的配件（应考虑此项费用，采购人不再另行支付）。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **三年预估使用量** | **单价最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | 压力蒸汽灭菌用打印化学指示标签 | 1.尺寸：78mm\*52mm，双层三联。2.适用于压力蒸汽灭菌器。3.标签有双层不干胶，双层底纸，二次可撕，方便粘贴病历。打印层为防水、不易撕破的合成纸材料，耐磨，耐潮湿。4.指示用油墨不含铅。5.有消毒产品备案信息。 | 张 | 60000 | 0.5 |  |
| 2 | 打印指示标签 | 1.尺寸：78mm\*52mm，双层三联。2.适用于压力蒸汽\过氧化氢\环氧乙烷灭菌器。3.标签有双层不干胶，双层底纸，二次可撕，方便粘贴病历。打印层为防水、不易撕破的合成纸材料，耐磨，耐潮湿。4.有消毒产品备案信息。 | 张 | 60000 | 0.5 |  |
| 3 | 追溯系统用打印碳带 | 1.规格：80mm\*300m。2.与打印标签配套使用，高温灭菌环境下不会对包产生二次污染，灭菌后字迹清楚，可保存五年。**（需提供承诺函）** | 卷 | 20 | 200 |  |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。2.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。3.三年预估使用量仅代表医院过去三年使用估量，仅供投标人报价时参考。4.如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目供货价格（单价），则按平台价格（单价）执行。供货价格（单价）结果保留两位小数。 |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

1. **供货期**

自合同执行日起三年或采购费用总额达到本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1.投标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。
**六、付款方式**

**按医院采购计划，分批配送，按发票开到医院财务后六个月内付款。**

**付款前，乙方必须提供正规发票，甲方再付款，否则导致不能付款的责任由乙方承担。**