**安庆市第一人民医院消化内镜超声探头采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **数量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 超声小探头 | 1.显示模式：B模式； 2.扫描方法：机械环形扫描；  3.超声频率：12或20MHz；  4.有效长度：≥2050mm；  5.全长：≥2140mm；  6.插入部：≤2.4mm；  7.最大外径：≤2.5mm；  8.兼容内镜钳道大小：≥2.8mm； 9.与奥林巴斯主机（型号EU-M2000）匹配使用。 | 1台 | 75000 | 进口 |