**安庆市第一人民医院妇产科宫腔镜器械一套采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **采购需求（技术参数）** | **数量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 电切镜光学视管 | 12度，直径4m，分辨率（lp/mm）：≥9.36，视场角 (°)：60，有效光度率 DM（cd/（m2×lm））：≤1100，可高温高压灭菌 | 1套 | 20万 | 适配现有奥林巴斯电切镜，主机型号：A22001A |
| 2 | 工作手件 | 被动式，最大插入部外径：≤7.2mm，最小器械孔道内径：内镜通道≥4.05mm，工作长度：147±2mm，高频电极通道≥2.05mm，可高温高压灭菌。 |
| 3 | 外管鞘 | 双旋塞阀，可旋转，8.5mm/26FR，可高温高压灭菌 |
| 4 | 内管鞘 | ABS防堵系统,8mm,适于8.5mm/26FR，可高温高压灭菌 |