**安庆市第一人民医院华中路院区雷火灸包采购**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **三年预估****使用量** | **最高限价****（单价）** |
| 1 | 红外线温灸（立式） | 1、环境温度：5℃-+40℃；2、电源：AC220V 50HZ；3、最大输入功率：1200VA；4、温度控制及误差加热装置的温度应在40℃-60℃可调节，误差≤±10℃；5、防电击类型；6、温灸仪含：火灸罐（含灸桶、灸材固定装置、灸座、温度调节装置）。 | 台 | 15台 | 1000元/台 |
| 2 | 雷火灸包 | 1、灸材由艾包、艾片或艾柱制成，有透气胶贴（透气胶贴材质不限）。 | 包 | 150000包 | 1元/包 |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。2.合同期：三年服务期，预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算。3.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。 4.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，需按国家、省医保带量采购等相关政策执行。5.投标人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。 |