**安庆市第一人民医院皮肤科氦氖激光治疗仪采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **采购需求（技术参数）** | **数量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 氦氖激光治疗仪 | 1.激光器类型:直立式氦氖激光器；  2.激光模式:多模；  3.输出激光波长:632.8nm；  4.激光器输出功率:0.5-40mW；  5.照射定时:0~99 分钟，可调；  6.光斑大小:光斑直径大小可调；  7.操作和控制:液晶显示、触摸开关和微电脑控制；  8.工作模式:连续照射(定时)；  9.显示:功率、工作方式、时间(液晶显示)。 | 2台 | 50000 | 需配备医患防护眼镜各两副 |