# **采购需求**

1. **项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8d79404f0fddcb4c5408fb4776ec7e4 | | | | | | |
| 序号 | 制作项目 | 规格（cm） | 制作内容 | 数量 | 单位 | 预算价  （单价限价） |
| 1 | 1.2mm厚镀锌板烤漆发光字 | 字高300cm,离地100cm,10个字 | 国家三级甲等综合医院 | 1 | 套 | 68000元 |
| 2 | 支撑钢架 | 高4米 | 8\*8cm热镀锌方管 | 1 | 项 | 14000元 |
| 3 | 配套材料 |  | 布线、变压器、漏电保护、交流接触器、控制开关 | 1 | 项 | 3000元 |

说明：

1、符合国家标准全新产品。

2、字体按采购方要求制作。

3、采购人统一组织踏勘现场。投标人自行负责在踏勘现场及中标后制作安装过程中所有费用，该项目踏勘、制作、安装等过程中所有安全责任由中标人自行承担。

4、该项目为交钥匙工程。包含产品费用、运费、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、设计费、制作费、安装费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。

5、本项目质保期为3年，自项目验收合格之日起计算。质保期内免费提供定期检查和维护保养，及时更换老化损坏的零部件，保证其正常运行。若在质保期内出现灯管、电器等零部件老化、损坏、电线连接失灵等问题‌，导致灯光变弱、停止工作等，中标人须在接采购人维修联系通知后2小时内至现场，一般问题5小时内解决，最长不超过48小时解决问题，并承担因产品质量问题导致的一切后果，包括非人为因素发生的产品修理、更换的费用。质保期内，如因产品制安不牢、质量出现问题等原因导致发生安全事故，中标人承担含经济赔偿在内的一切责任。

**二、质量要求**

1、镀锌板围边烤大红色油漆内发光，烤漆要求光滑平整、牢固不脱落，灯光均匀。制作工艺：底板1.2mm镀锌板烤漆，5mm厚红色亚克力面板，成品厚度10cm，灯珠LED户外防水模组，灯光红色。

2、投标人提供的产品其技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、投标人提供的服务及货物必须符合国家、省相关规定的质量标准以及采购人的相关要求。

**三、其他要求**

1、投标人服务期间必须做好成品保护工作，及时清除安装时产生的垃圾和污染物。

2、因投标人拟派本项目服务人员在工作中给采购单位设施、物品等造成损失或造成安全事故的，投标人承担一切赔偿责任。

**四、付款方式**

制作、安装且验收合格后30日历天内支付合同价款的95%，余款质保期满后一次性付清，不计息。