**低速台式离心机技术参数**

1、体积小巧，节约实验室空间。

2、采用全钢结构，不锈钢离心腔。

3、免维护直流无刷电机驱动，运行平稳，宁静。

4、数码显示，操作简便，显示更为清晰、直观。

5、运行中可随时更改参数，无需停机。

6、自动计算离心力RCF值。

7、10档加、减速控制。

8、采用经典机械推杆门锁，经久耐用，增强安全性。

9、食品级硅胶一体成型密封圈，经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，永不变形开裂。

10、最高转速：4000rpm；最大相对离心力：2250×g；总功率：100W；

最大容量：6×50ml；离心腔直径：φ280mm；定时范围：1min～99min；

整机噪声：< 65dB（A）。

11、外形尺寸( 长×宽×高)：390×320×270 (mm)；

转速精度：±10r/min；

12转子配置：角转子24\*10ml

★质保期：三年