牙椅水气消毒系统招标参数

1. 产品要求：
2. 牙椅水气消毒机，对牙椅水路、气路进行消毒作用的器械；
3. 水路系统经过直过水电解臭氧发生器，臭氧值达到0.3PPM以上；
4. 气路系统经过UV紫外线杀菌.
5. 保障杀菌、消毒率符合国家标准；
6. 成品质保一年。
7. 产品构成：
8. 机壳；
9. 电解臭氧发生模块；
10. 紫外线消杀模块；
11. 水、气流通过式控制模块。
12. 技术参数：
13. 额定电压：输入电压：100~240V，输出电压：24V
14. 额定总功率：96W 水路： 80W 气路：16W
15. 水路灭菌率≥99.99%；
16. 臭氧量：1.2 PPM以上

5、UV紫外线瓦数：1.5W

6、水路抗压力：1.0MPa 气路抗压力：0.8MPa

7、规格尺寸：21.5X11.3X9.5cm

8、重量：1KG左右

9、指示灯：红色工作指示灯接通电源长亮，

气路工作时绿色指示灯亮，水路工作时蓝色指示灯亮

10、接口：四接口均为6分孔径接口，配带6转8方便转换接头

11、产品在不违反国家法律情况下符合3C认证（适配器）、医疗消字号认证要求

四、主要配件：

1、电源适配器（电线）；

2、主机机体。