**气囊测压表参数**

1.由压力表盘，球囊和连接管组成。非无菌提供

2.用于手术或治疗时，向气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管的套囊进行充气，并通过对压力表数值监测套囊内的压力。

3. 零点指示装置：零标度线应位于标度的左端

 压力指示量程：0-120cmH:05

 压力测量范围：0-70cmH:O;

 密封性：<2 cmH:0/min:

 充气功能：挤压气囊实现充气

 负压功能：通过负压口可以对球囊进行放气

 放气功能：对球囊内的压力进行放气，手动调节