**轮椅参数**

1. 产品为四轮轮椅车，7英寸前轮，24英寸后轮。采用手直接驱动后轮或由陪伴者驱动形式，为可折叠式，产品由车架、轮系、精座、脚架，坐垫、靠背和制动器组成，车架为钢材。
2. ★轮胎为免充气胎，净重15KG.

3、适用范围：

供体重不超过100kg行动因难的伤残人，病人及年老体弱并有护理需求者作室内或室外代步工具。