**附件：采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **采购技术参数** | **规格** | **单位** | **预计3年采购量** | **拟采购单价最高限价（元）** | **所属行业** | **备注** |
| 1 | 医用干式胶片 | 1、胶片名称及要求：医用干式热敏胶片（非碳粉、非喷墨），采用明室装载，胶片在灯光下安装不曝光2、规格：10×12英寸、14×17 英寸 3、分辨率：≥508dpi 4、灰阶对比：≥14bit 5、灰雾密度：≤0.086、最大密度：≥2.77、热敏胶片环保、无毒害（提供检测报告）8、打印技术：直接成像（干式打印，提供图像输出方法证明证书）。9、图像打印机打印速度： ≥60 张/小时。10、片盒数量与容量：标配在线≥2个供片盒，并且每个片盒可以支持任意规格的胶片，单个片盒容量≥100张。11、供货期内需提供2台配套影像打印平台，并负责与his系统连接，可同时打印胶片和报告。 | 各规格 | 张 | 13000 | 7 | 工业 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货；2、本项目预计采购量仅供投标人参考；3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目进入采购人医院SPD管理；4、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应；5、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行；6、最高投标费率：100%。 |